***ESPECIFICACIONES TECNICAS: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA BOMBEROS***

1. **ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** | **ESPECIFICACIONES** |
| CHAQUETÓN PARA BOMBERO BORESTAL | PIEZA | 45 | Tela antiflama, color amarillo 100% algodón Triple costura Manga larga, scrash en los puños Logo "NATIVA" y cinta reflectiva de 5 cm ignifuga Con logo en el bolsillo |
| PANTALÓN PARA BOMBERO FORESTAL | PIEZA | 45 | Tela antiflama, 100% algodón Cinta reglectiva 5 cm ingnifuga Color verde reforzado Triple costura Refuerzo en la rodilla  |
| CASCO PARA BOMBERO FORESTAL CON TROTECTOR DE NUCA  | PIEZA | 45 | Casco color amarillo con Norma ANSI Z. 1 4 Puntos de sujetador para línterna frontal Con reflectivos de seguridad Logo "NATIVA" en PVC transparente Protector Ignigufo con filtro colores del protector: Rojo, Verde, Naranja, Regulador Sencillo |
| ANTIPARRAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN | PIEZA | 45 | Material policabornato o plástico flexible Visores acrílicos Banda de ajuste regulable Protección antihumo Con norma ANZI Z87.1+ 1989 |
| GUANTES ANTIFLAMA - CAÑA LARGA  | PARES | 45 | Material antiflama, o Cuero flexible Con reflexivo Sello de proteja sus manos brigadista forestal  |
| BOTAS DE BOMBERO FORESTAL | PARES | 45 | Material antiflamaSuela resistente al calor, hidrocarburos y espinas Seguridad industrial o equivalente Color Kaki |
| BOMBA DE MOCHILA - FORESTAL - TANQUE RIGIDO | PIEZA | 45 | Depósito con nuevo diseño más ergonómico para adaptarse a la curvatura de la espalda y con apoyo para la zona lumbar Capacidad de 17,5 Litros Correas acolchadas, regulables y con amarre en la cintura para mayor comodidad Asa integrada para facilitar su transporte Tapa hermética con válvula mejorada, para reducir el riesgo de escape y salida de líquido sujeción de lanza sistema de montaje más sencillo Boquilla ajustable para modo de chorro o pulverización Lanza de latón cromado con sistema hidroneta, con empuñadura de agarre de material plástico Máximo alcance de chorro vertical de 7 metrosy en horizontal de 12 metros El alcance en pulverización es de 4 metros Capacidad útil de: 17,5 Capacidad total litros: 17,5  |

1. **CRITERIOS DE EVALUACION**

La propuesta presentada se realizará aplicando la evaluación según el método, calidad y costo.

1. **REQUISITOS ADMNISTRATIVOS**

Los proponentes deberán presentar los siguientes documentos:

1. Hoja de vida de la empresa
2. Certificación del número de identificación tributaria
3. Certificación de no adeudos tributarios
4. Registro de matrícula de comercio (fundempresa) actualizado o documento legal de constitución
5. Poder del representante legal
6. **FORMAS DE PAGO**

**L**os pagos se realizaran de la siguiente manera:

* 50 % a la firma del contrato
* 50 % contra entrega a conformidad de los equipos recibidos

El proponente deberá emitir las facturas correspondientes a nombre de NATIVA con el NIT 123007020

1. **LOCALIZACION Y LUGAR DE ENTREGA**

Los equipos requeridos deberán ser entregados en la ciudad de Santa Cruz

1. **PRESENTACION DE OFERTAS**

Las/os interesadas/os deberán presentar sus propuestas bajo el siguiente rótulo: PROVISION DE MATERIALES/ LOTE#. Misma que debe estar acompañada de los requisitos administrativos en sobre cerrado a la siguiente dirección: Calle Avaroa # 462 entre Isacc Attie y Delgadillo, Zona las Panosas, de la ciudad de Tarija o en

la ciudad de Santa Cruz en la Calle Exaltación Esquina Río Quimore, edificio fénix 1 oficina 1A; hasta el día 21 de febrero de 2022 horas 16:00.